mxdrvg.kpi   MDX plugin for KbMediaPlayer  version 2.00br10
  based on
    X68k MXDRV music driver version 2.06+17 Rel.X5-S Copyright (c)1988-92 milk.,K.MAEKAWA, Missy.M, Yatsube
    Converted for Win32 [MXDRVg] V2.00b Copyright (C) 2000 GORRY.
    X68Sound.dll 20020615 by m_puusan



更新点:

  [2.00br10]
    PDXの読み込み失敗時にEXPCMフラグが無視される問題を修正しました。

  [2.00ar9]
    MXDRVg部をV2.00a(ROMEOには対応しないので実際は1.60a)相当に更新しました。
    X68Sound.dll部の20020615版の修正は1.50ar3で対処済みです。

  [1.50ar8]
    X68Sound.dll部の20020607版の修正が反映されていなかった問題を修正しました。

  [1.50ar7]
    KbMedia Player Version 2.28beta7以降の再生周波数要求に極力応じるようになりました。下記のINIファイルよりPlayer側の設定が優先されます。
    X68Sound.dll部を20020609版準拠に変更しました。原版と異なり任意の周波数を指定できますがLPFが有効になるのは原版と同じく48kHz時と44.1kHz時のみです。これはFIRの係数を動的に再設計しないためです。
    逆変換防止処理済みMDXデータに一応対応しました。副作用として破損データの演奏時に不具合が起こる可能性があります。

  [1.50ar6]
    本来なら動かないはずの問題を修正しました。結局Kobarinさんに問題を指摘されるまで全く気付きませんでした。



概要:

  KbMedia Playerで MDX 一部のMDC を再生するためのプラグインです。
  MIDIを使用するMDC等は再生できません。

  対応する拡張子は MDX MDC です。



設定:

  普段は特に設定を変更する必要はありません。
  mxdrvg.kpiと同じフォルダにmxdrvg.iniができるはずなので必要であればメモ帳などで書き換えて下さい。

[mxdrvg]
EnableMDC=True         他のMDCプラグインを使いたい場合はFalseにします。
EnableReentrant=True   現在ではTrueのままで問題ないと思います。
Loop=2                 単曲リピートが無効の時にループする回数を指定します。
SampleRate=44100       出力デバイスによって設定可能な値が異なります。
EnableLpf=True         サンプルレートが48000か44100の場合のみFIR LPFを有効にできます。



制作・改変者等:

  Mamiya(mamiya@users.sourceforge.net)
  最新版、ソースは以下のサイトから入手可能です。
    http://www.proc.org.tohoku.ac.jp/befis/



利用規約等:

  使用条件はMXDRVと同じ(X68的defaultのフリーソフトウェア扱いと思われる)です。

>>以下 mxdrv16.doc から抜粋

［最後に］

本来なら、ここで、「フリーウェア宣言」「無保証だよん」などの文章が

書かれるのですが、割愛させて頂きます。


バグなど見つけた場合は連絡お願いします。

<<抜粋終了
