m_s98.kpi   S98/CYM/MYM/X1F/VGM/VGZ plugin for KbMediaPlayer  v1.0r10

What'sNew:

  [1.0r10]
   fmgenを0.08改に更新
   X1Fのクロックを調整しようと考えるもデータが無いため御指摘通りX68互換で強行

Introduction:

  S98/CYM/MYM/X1F/VGM/VGZ フォーマットを再生するためのプラグインです。

  対応拡張子は S98 CYM MYM X1F VGM VGZ です。

  PDX付きCYMはOPMD互換ではないそうです。

  MYMはMYMC追加ヘッダでOPMクロックを補正可能です。
  ただしこれはm_s98.kpiのみの追加仕様なので注意して下さい。
    00-0F   : .MYMと同じ
    10-13   : 'MYMC'
    14-1B   : 'M', (c1), 'M', (c2), 'M', (c3), 'M', (c4)
    1C-     : .CYMと同じ
      ##  clock = c1 * 0x1000000 + c2 * 0x10000 + c3 * 0x100 + c4;

  X1Fはファイル先頭にX1Fと埋め込まれているもののみ正常に認識します。

  MSX-YM(拡張子MYM)はCYMと誤認識します。

  リズム音源の WAVE データ 

  ・2608_BD.WAV
  ・2608_HH.WAV
  ・2608_RIM.WAV
  ・2608_SD.WAV
  ・2608_TOM.WAV
  ・2608_TOP.WAV

  を持っている人は、m_s98.kpiと同じディレクトリに置いて下さい。そのうち置き場所を指定できるようになると思います。


Contact:

  Mamiya(mamiya@usres.sourceforge.net)
    ソースは以下のサイトから入手可能です。
    http://www.proc.org.tohoku.ac.jp/befis/


Copyright:

  このプログラムは 以下のプログラム を元に作成しているため、
  それぞれのライセンス に従ってください。
  私が書いた部分については自由に扱ってください。


  FM Sound Generator with OPN/OPM interface
    Copyright (C) by cisc 1998, 2001.

    ciscさんのfmgenをベースにバグ修正とOPN2向けの改造を行っています。
    改変者 Mamiya(mamiya@usres.sourceforge.net)

  emu2413 -- YM2413 emulator written by Mitsutaka Okazaki 2001

    このプログラムはopllの再現にemu2413を使用しています。

  zlib 1.1.4    (C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

    このプログラムはdeflateの展開にzlibを使用しています。
